当前文档为 本地版本 (v0.1.0)，您可以访问当前页面的 在线版本 以获取最近可能的更新。

# Reset

## 1 功能概述

本例程演示芯片复位相关的功能。

## 2 环境准备

- 硬件设备与线材：

  - PAN271x EVB 核心板与底板各一块

  - JLink 仿真器（用于烧录例程程序）

  - USB-TypeC 线一条（用于底板供电和查看串口打印 Log）

  - 杜邦线数根或跳线帽数个（用于连接各个硬件设备）

- 硬件接线：

  - 将 EVB 核心板插到底板上

  - 连接串口转USB调试模块：

    - 使用 USB-TypeC 线，将 PC USB 插口与 EVB 底板 USB->UART 插口相连

    - 使用杜邦线或跳线帽将 EVB 底板 `J8` 排针对 (P06 & TXD) 和 `J9` 排针对 (P05 & RXD) 分别短接起来

  - 连接 Jlink，使用杜邦线将 JLink 仿真器的：

    - SWD_CLK 引脚与 EVB 底板的 P00 排针相连

    - SWD_DAT 引脚与 EVB 底板的 P01 排针相连

    - SWD_GND 引脚与 EVB 底板的 GND 排针相连

- PC 软件:

  - 串口调试助手（UartAssist）或终端工具（SecureCRT），波特率 115200（用于串口交互）

## 3 编译和烧录

例程位置：`<PAN271x-DK>\01_SDK\samples\miscellaneous\reset`

双击 Keil Project 文件打开工程进行编译烧录。

## 4 例程演示说明

1. 烧录完成后，芯片会通过串口打印初始化 Log：

       +--------------------------------+
       reset flag reg RSTSTS[0] --> CHIP0RF
       reset flag reg RSTSTS[1] --> PINRF
       reset flag reg RSTSTS[2] --> WDTRF
       reset flag reg RSTSTS[3] --> LVRRF
       reset flag reg RSTSTS[4] --> BODRF
       reset flag reg RSTSTS[5] --> SYSRF
       reset flag reg RSTSTS[6] --> PORRF
       reset flag reg RSTSTS[7] --> CPURF
       reset flag reg RSTSTS[8] --> CHIP1RF

       Initial reset state is 0x00000002
       Start clear all reset status
       reset state is 0x00000000

       +-------------------------------------------------------+
       |                      PAN271x Reset Sample Code.       |
       +-------------------------------------------------------+
       |    press key to start test                            |
       |    Input'0'   chip0_reset();                          |
       |    Input'1'   pin_reset();                            |
       |    Input'2'   wdt_reset();                            |
       |    Input'3'   lvr_reset();                            |
       |    Input'4'   bod_reset();                            |
       |    Input'5'   system_reset();                         |
       |    Input'6'   cpu_reset();                            |
       |    Input'7'   chip1_reset();                          |
       +-------------------------------------------------------+

2. 串口输入字符‘0’，chip0 reset功能，复位范围为整个芯片，复位后RSTSTS bit0置位。

       Initial reset state is 0x00000001
       Start clear all reset status
       reset state is 0x00000000

3. 串口输入字符‘1’，pin reset功能，复位范围为整个芯片，复位后RSTSTS bit1置位。

       Initial reset state is 0x00000002
       Start clear all reset status
       reset state is 0x00000000

4. 串口输入字符‘2’，wdt reset功能，复位范围为整个芯片(DVDD除外)，复位后RSTSTS bit2置位。

       Initial reset state is 0x00000004
       Start clear all reset status
       reset state is 0x00000000

5. 串口输入字符‘3/4’，lvr/bod reset功能，复位范围为整个芯片(DVDD，自身数字逻辑及32k时钟除外)，复位后RSTSTS bit3/bit4置位，此处由于sram芯片暂不做演示。

6. 串口输入字符‘5’，system reset功能，复位数字控制区(cpu debug及pmu模块除外)，复位后RSTSTS bit5置位。

       Initial reset state is 0x00000020
       Start clear all reset status
       reset state is 0x00000000

7. 串口输入字符‘6’，cpu reset功能，仅复位CPU，复位后RSTSTS bit7置位。

       Initial reset state is 0x00000080
       Start clear all reset status
       reset state is 0x00000000

8. 串口输入字符‘7’，chip1 reset功能，复位范围为整个芯片(DVDD除外)，复位后RSTSTS bit8置位。

       Initial reset state is 0x00000100
       Start clear all reset status
       reset state is 0x00000000

## 5 RAM/Otp资源使用情况

- Otp Size: 5.07kB

- RAM Size: 0.77kB

版本选择及下载 v: 0.1.0

版本选择
  latest
  0.1.0

下载
  PAN271x 开发套件文档（PDF）

相关链接
  PAN271x 系列产品 WIKI
  PAN271x 系列产品技术论坛
  上海磐启微电子有限公司