当前文档为 本地版本 (v0.1.0)，您可以访问当前页面的 在线版本 以获取最近可能的更新。

# SPI

## 1 功能概述

本例程演示演示 SPI Driver 的基本功能与使用方法。

## 2 环境准备

- 硬件设备与线材：

  - PAN271x EVB 核心板与底板各2块

  - JLink 仿真器（用于烧录例程程序）

  - USB-TypeC 线一条（用于底板供电和查看串口打印 Log）

  - 杜邦线数根或跳线帽数个（用于连接各个硬件设备）

- 硬件接线：

  - 将 EVB 核心板插到底板上

  - 连接串口转USB调试模块：

    - 使用 USB-TypeC 线，将 PC USB 插口与 EVB 底板 USB->UART 插口相连

    - 使用杜邦线或跳线帽将 EVB 底板 `J8` 排针对 (P06 & TXD) 和 `J9` 排针对 (P05 & RXD) 分别短接起来

  - 连接 Jlink，使用杜邦线将 JLink 仿真器的：

    - SWD_CLK 引脚与 EVB 底板的 P00 排针相连

    - SWD_DAT 引脚与 EVB 底板的 P01 排针相连

    - SWD_GND 引脚与 EVB 底板的 GND 排针相连

  - 两个EVB底板上P07(MOSI)/P12(MISO)/13(CS)/14(CLK)两两相连，注意EVB底板C1电容断开，否则MOSI无法正常使用

## 3 编译和烧录

例程位置：`<PAN271x-DK>\01_SDK\samples\drivers\spi`

双击 Keil Project 文件打开工程进行编译烧录。

## 4 例程演示说明

1. 烧录完成后，芯片会通过串口打印初始化 Log：

       +-----------------------------------------------------------------------------------+
       |                       PAN271x SPI Sample Code.                                    |
       +-----------------------------------------------------------------------------------+
       |    Press key to start specific testcase:                                          |
       |                                                                                   |
       |    Input '1'    Testcase 1: Interrupt Test.                                       |
       |    Input '2'    Testcase 2: Simple Transmission Demo.                             |
       +-----------------------------------------------------------------------------------+

2. 串口输入字符‘1’，spi中断模式传输功能

   EVB2端输入‘B’进入接收模式，等待数据接收

   EVB1输入‘A’进入发送，发送数据0x00~0x9f

       EVB2输出：
       Data received by Target SPI with Rx INT enabled:
        0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0a 0x0b 0x0c 0x0d 0x0e 0x0f
        0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x1e 0x1f
        0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2a 0x2b 0x2c 0x2d 0x2e 0x2f
        0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3a 0x3b 0x3c 0x3d 0x3e 0x3f
        0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4a 0x4b 0x4c 0x4d 0x4e 0x4f
        0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5a 0x5b 0x5c 0x5d 0x5e 0x5f
        0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6a 0x6b 0x6c 0x6d 0x6e 0x6f
        0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7a 0x7b 0x7c 0x7d 0x7e 0x7f
        0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8a 0x8b 0x8c 0x8d 0x8e 0x8f
        0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9a 0x9b 0x9c 0x9d 0x9e 0x9f
       EVB1输出：
       Send data by Target SPI with Tx INT enabled:
       发送160Byte数据0x00~0x9f

3. 串口输入字符‘1’，spi中断模式overrun功能，输入‘C’，spi选择为master模式，并打开空中断及rx overrun中断，tx一直发送但rx并没有接收数据，触发overrun中断。

       SPI Rx Overrun!
       ...
       SPI Rx Overrun!

4. 串口输入字符‘2’，Spi查询模式传输功能。

   EVB2端输入‘B’进入从机接收模式，等待数据接收

   EVB1输入‘A’进入主机发送模式，发送数据”Master Send, Slave Recv.”

       EVB2输出：
       Recv data, act as Slave...
       Data rcvd: "Master Send, Slave Recv."
       EVB1输出：
       Send data, act as Master.

5. 串口输入字符‘2’，Spi查询模式传输功能。

   EVB2端输入‘C’进入从机发送模式，等待主机发送时钟

   EVB1输入‘D’进入主机接收模式，发送时钟并接收数据

       EVB2输出：
       Send data, act as Slave....
       EVB1输出：
       Recv data, act as Master.
       Data rcvd: "Slave Send, Master Recv."

## 5 RAM/Otp资源使用情况

- Otp Size: 8.33kB

- RAM Size: 1.31kB

版本选择及下载 v: 0.1.0

版本选择
  latest
  0.1.0

下载
  PAN271x 开发套件文档（PDF）

相关链接
  PAN271x 系列产品 WIKI
  PAN271x 系列产品技术论坛
  上海磐启微电子有限公司