当前文档为 本地版本 (v0.1.0)，您可以访问当前页面的 在线版本 以获取最近可能的更新。

# PAN271x EVB 硬件资源介绍

## 1 概述

本文为 PAN271x Evaluation Board (EVB) 开发板介绍，包括相关板级硬件模块、各模块在 EVB 板上的位置、以及对应电路原理图，旨在帮助开发者快速了解 PAN271x EVB 开发板。

PAN271x EVB 开发板由核心板和底板两大模块组成，其中：

- 核心板提供了 PAN271x SoC 的最小系统，主要包含 PAN271x SoC 芯片、32MHz 高速晶振、32768Hz 低速晶振、复位按钮、板载天线以及一些必要的无源器件

  > PAN271x QFN28 (v1.0) 核心板还搭载了一个 MIC 电路（支持单端和差分）。

- 底板上提供了 PAN271x SoC 支持的外设模块，其中包含电源管理系统、USB-TypeC 转串口模块、红外模块、LED 灯、独立按键、SWD 烧录口等

PAN271x EVB V1.0 实物图（核心版 + 底板）

## 2 核心板硬件资源

PAN271x 核心板由芯片最小系统、MIC 电路和转接板组成，核心板以模块的形式嵌入 EVB 底板。

目前 EVB 核心板仅有 PAN2710U5GA（QFN28）这一种 SoC 型号，此型号为预生产版本，其程序存储器为 16KB SRAM 模拟的 OTP，可多次烧录以方便前期调试。

PAN2710U5GA 核心板原理图

PAN2710U5GA 核心板三维图

> 1. 注意 PAN2710U5GA V1.0 核心板 P12/P13/P14 三个引脚的丝印有误，实际丝印请以上述图片为准。

> 2. 关于芯片最小系统的硬件设计建议，请参考 PAN271x 硬件参考设计指南 文档中的相关介绍。

## 3 底板硬件资源

PAN271x EVB 底板由一系列外设器件组成，包含电源管理系统、USB-TypeC转串口模块、红外模块、LED 灯、独立按键、SWD 烧录口等。

PAN271x EVB 底板三维图

### 3.1 电源模块

PAN271x EVB 可选择使用以下两种供电方式之一：

- 5V USB 供电（推荐）

- 3.3V JLink 供电

EVB 底板电源模块原理图如下：

电源模块原理图

EVB 底板下侧有两个 USB-TypeC 接口 `U1` 与`U4`，它们的电源引脚均与 EVB 的 5V 电源网络连在一起。

二者区别是：

- `U1`为 USB 转 UART 模块的 USB 端接口，使用跳线帽将此模块与 PAN271x UART 引脚相连，即可实现 PAN271x 与 PC 进行串口通信功能

- `U4`为普通 USB 接口，使用跳线帽将此接口 PAN271x USB 对应引脚相连，即可使用 PAN271x 的 USB 功能

> 注：在实际使用过程中，选用任意一个 USB 接口供电均可，但需注意电源总开关 SW1 应处于闭合状态。

一种典型的供电方法如下图所示：

典型供电方式示意图

1. 使用 USB-TypeC 线连接 EVB 底板的 `U1`（USB 转串口模块）接口与 PC 端 USB 接口

2. 使用跳线帽短接 `J15` 排针对

3. 使用跳线帽分别短接 `J8` 排针对和 `J9` 排针对，用于 USB 转串口模块通信

4. 闭合电源总开关 SW1

这样，USB 5V 电源即可通过板载 LDO `U3` 转换为 3.3V 电压后，再通过 `J15` 排针通路输出到 EVB 核心板的 VBAT 电源引脚，为 PAN271x SoC 供电。

提示

PAN271x SoC 的某些封装型号（如 MSOP10 封装的 PAN2710M5BA），有一个名为 `VUSB` 的引脚，此引脚可以直接输入 USB 5V 电压，通过芯片内部的 LDO 将其转换为 3.3V 后，再提供给芯片供电，这样在 USB 应用中可以省掉一个外部 LDO 器件。

### 3.2 SWD 调试接口

EVB 底板提供了单排针接口用于连接 JLink 实现 SWD 调试和程序下载功能，该排针接口位于左下方：

JLink 接线示意图

1. 将 JLink 下载器插到 SWD 接口 `J5`

2. 此时供电方式可参考上文电源模块介绍中的典型 USB 供电方式，也可直接使用 JLink 的 3.3V 电源给 EVB 板供电

### 3.3 USB 转串口模块

PAN271x SoC 的某些引脚可通过软件配置成 UART 串口功能，此时可通过 USB 转 UART 芯片 CH343（`U2`）转为 USB 接口与 PC 通信。

USB 转 UART 模块原理图

USB 转 UART 模块使用 `U1` USB-TypeC 接口，并且使用跳线帽分别短接 `J8` 排针对 (SoC_P06 & USB-UART_TXD) 和 `J9` 排针对 (SoC_P05 & USB-UART_RXD)，如下图所示：

USB 转 UART 模块实物接线图

### 3.4 USB 模块

开发板提供一个 USB-TypeC 接口（`U4`），其可通过跳线连接到 PAN271x SoC 的 USB 引脚。

USB 模块外围电路原理图

为使用此模块功能，需要将跳线帽分别短接 `J10` 排针对 (SoC_P14 & USB-DP) 和 `J13` 排针对 (SoC_P13 & USB-DM)，如下图所示：

USB 模块外围电路实物图

### 3.5 独立按键

EVB 底板配备了 2 个独立按键，其中一个为普通 GPIO 按键，另一个为复位按键：

- 按键 `K1` 直接连接至 SoC 的 `P07` 引脚，可当做普通按键使用

- 按键 `K2` 直接连接至 SoC 的 `P03` 引脚，此引脚上电默认为芯片 Reset 引脚，可通过软件将其配置为 GPIO P03 功能

独立按键原理图

独立按键实物图

### 3.6 LED 灯

EVB 底板配备了 2 个 LED 灯，其中一个为 5V 供电指示灯，另一个为普通 IO 控制指示灯：

LED 灯模块原理图

为使用 IO 控制指示灯 `D2`，需要使用跳线帽短接 `J17` 排针对：

LED 灯模块实物图

### 3.7 红外模块

EVB 底板搭载了一个红外收发模块，包括一个发射电路和一个接收电路：

红外模块原理图

红外模块实物接线图

版本选择及下载 v: 0.1.0

版本选择
  latest
  0.1.0

下载
  PAN271x 开发套件文档（PDF）

相关链接
  PAN271x 系列产品 WIKI
  PAN271x 系列产品技术论坛
  上海磐启微电子有限公司