# 量产烧录工具

​    为配合 PAN-LINK2.0 烧录(**注 PAN-LINK2.0 硬件需要特殊处理**) PAN271x 芯片程序工具。

​	**PAN-LINK2.0 特殊处理**：

| PAN-LINK2.0 硬件 | 处理说明                                         |
| :--------------: | ------------------------------------------------ |
|   **R71** 电阻   | 需要将原先的 220Ω 电阻更换为 1KΩ 电阻            |
|   **R69** 电阻   | 需要将原先的 10KΩ 电阻更换为 100 KΩ 以上阻值电阻 |



### 1.硬件准备

​    预先将 PAN-LINK2.0 （**PAN-LINK2.0 硬件已经特殊处理**）通过 MiniUSB 线连接到 PC 电脑。

​    如果 PAN-LINK2.0 固件程序不支持 PAN271x 芯片烧录，则需要根据提示自动更新升级。

​    或按照帮助文档方法更新 PAN-LINK2.0 固件程序。



#### 1.1.PAN271x 芯片烧录接线

​    <b><font color=red>注：</font></b> PAN-LINK2.0 接口的 <b><font color=red>VCC</font></b> 与 <b><font color=red>VIO</font></b>通过跳线帽<b><font color=red>短接</font></b>。

<center><small>表1-1 PAN-LINK2.0 烧录 PAN271x 芯片的接线表</small></center>

|          PAN-LINK2.0 接口脚          | 连接  |          PAN271x 芯片脚           |
| :----------------------------------: | ----- | :-------------------------------: |
|  <b><font color=red>VDD</font></b>   | <---> | <b><font color=red>VDD</font></b> |
| <b><font color=red>（6V）</font></b> |       | <b><font color=red>P22</font></b> |
|  <b><font color=red>GND</font></b>   | <---> | <b><font color=red>GND</font></b> |
|                **A1**                | <---> |              **RST**              |
|                **A3**                | <---> |              **P01**              |
|                **A4**                | <---> |              **P00**              |

<b><font color=red>（6V）</font></b>：用于 OTP 烧录供电，只有执行烧录操作时才输出 6.5V 高压，提供 OTP 烧录供电。



### 2.烧录步骤

​    1、在下载程序配置中的下载程序配置项右键点击加载程序，实现加载烧录程序功能。

​    2、根据需求选择设置其他下载配置。

​    3、选择下载模式，或直接默认下载到 PAN-LINK 后下载到芯片模式。

​    4、点击下载开始下载程序到芯片。



### 3.查看帮助文档

​    通过烧录工具的**帮助**->**查看帮助文档**或直接通过快捷键**F1**,打开查看帮助文档。

   PAN-LINK2.0 程序更新方法、以及烧录工具的详细使用说明都在帮助文档中有详述。



## 更新日志

### PAN271x Download Tool V0.0.001

​    1、初始版本。



