当前文档为 本地版本 (v0.1.0)，您可以访问当前页面的 在线版本 以获取最近可能的更新。

# 射频测试

## 1 功能概述

本文主要介绍 PAN271x RF测试固件的使用。

## 2 环境要求

- PAN271x EVB 若干块

- USB转串口工具若干块

- 硬件接线：

  - 使用杜邦线连接 EVB 和 USB 转串口工具:

    - UART1_Rx (P00) 与 USB 转串口工具 TX 连接

    - UART1_Tx (P01) 与 USB 转串口工具 RX 连接

- Panchip ToolBox 下载

- USB TYPE-C 线

## 3 RF测试固件说明

NO | 固件说明 | 下载链接 | 更新日期
--- | --- | --- | ---
1 | RF性能测试(发射功率、频偏、EVM、对测收包率等) | PAN271x RF测试固件 | 2025-10-16

## 4 演示说明

PAN271x EVB 板 PIN 脚接线说明：

PAN271x EVB 板 GPIO | USB转串口工具
--- | ---
UART1_Rx (P00) | UART_TX
UART1_Tx (P01) | UART_RX
VBAT (VDD) | VCC(3.3V)
GND | GND

RF 性能测试需通过 PAN271x Toolbox 工具箱工具进行测试：

1. 用 PANLink 或者 JLink 烧录固件 “PAN271x RF测试固件”。

   > PAN271x RF 测试固件可从前面列出的 WiKi 链接下载，也可直接从 PAN271x DK 开发套件中找到（位于：`<PAN271x-DK>/04_TOOLS/RF测试固件`）。

2. 测试流程可参考 Panchip Toolbox 工具箱 文档第一章 RF 测试说明。

> UART 通信波特率: 115200

典型的测试场景

- TX 测试，可以通过软件发送单载波和dtm数据包（下图是一个单载波的典型配置界面），通过频谱仪观察射频状况

图-1 单载波配置界面

- RX 测试可以打开2个软件，控制2个 PAN271x 芯片，一个设置为tx模式，一个设置为rx模式，tx 端设置 tx counts 发送， rx 端打印收到的 counts，进而判断 rx 的 质量和灵敏度。

版本选择及下载 v: 0.1.0

版本选择
  latest
  0.1.0

下载
  PAN271x 开发套件文档（PDF）

相关链接
  PAN271x 系列产品 WIKI
  PAN271x 系列产品技术论坛
  上海磐启微电子有限公司