当前文档为 本地版本 (v0.1.0)，您可以访问当前页面的 在线版本 以获取最近可能的更新。

# TIMER

## 1 功能概述

本例程演示演示 Timer Driver 的基本功能与使用方法。

## 2 环境准备

- 硬件设备与线材：

  - PAN271x EVB 核心板与底板各一块

  - JLink 仿真器（用于烧录例程程序）

  - USB-TypeC 线一条（用于底板供电和查看串口打印 Log）

  - 杜邦线数根或跳线帽数个（用于连接各个硬件设备）

- 硬件接线：

  - 将 EVB 核心板插到底板上

  - 连接串口转USB调试模块：

    - 使用 USB-TypeC 线，将 PC USB 插口与 EVB 底板 USB->UART 插口相连

    - 使用杜邦线或跳线帽将 EVB 底板 `J8` 排针对 (P06 & TXD) 和 `J9` 排针对 (P05 & RXD) 分别短接起来

  - 连接 Jlink，使用杜邦线将 JLink 仿真器的：

    - SWD_CLK 引脚与 EVB 底板的 P00 排针相连

    - SWD_DAT 引脚与 EVB 底板的 P01 排针相连

    - SWD_GND 引脚与 EVB 底板的 GND 排针相连

  - 使用杜邦线或跳线帽将 EVB 底板 `J13` 排针对 (P13) 和 `J10` 排针对 (P14) 分别短接起来

## 3 编译和烧录

例程位置：`<PAN271x-DK>\01_SDK\samples\drivers\timer`

双击 Keil Project 文件打开工程进行编译烧录。

## 4 例程演示说明

1. 烧录完成后，芯片会通过串口打印初始化 Log：

       +-----------------------------------------------------------------+
       |    Press key to test specific function:                         |
       |    Input 'A'    Periodic Mode.                                  |
       |    Input 'B'    Continuous-Counting Mode.                       |
       |    Input 'C'    Capture function.                               |
       |    Press ESC key to back to the top level case list.            |
       +-----------------------------------------------------------------+

2. 串口输入字符‘A’，timer周期计数功能，软件设置timeout时间为333ms，每隔333ms触发一次中断，输出结果查看时间差符合预期。

       Timer0, Compare Value:16000000
       Start Timer...
       [17:34:26.237]收←CNT
       [17:34:26.571]收←CNT
       [17:34:26.904]收←CNT
       [17:34:27.237]收←CNT
       [17:34:27.570]收←CNT

3. 串口输入字符‘B’，timer连续计数功能，软件设置比较值为300000，到达后触发中断并重新设置比较值为600000，最后设置为1200000，每次到达后获取当前的计数器值。

       Start Timer...
       CNT
       Timer0, Compare Value:300000
       CNT
       Timer0, Compare Value:600000
       CNT
       Timer0, Compare Value:1200000

4. 串口输入字符‘C’，timer捕获功能，timer内部设计的捕获usb sof的间隔，sof理论为1ms来一次，系统时钟为48MHz，理论捕获输出cnt为48000。

       +---------------------------------------------------------+
       |    Press key to test capture edge:                      |
       |    Input '1'    Rising edge.                            |
       |    Input '2'    Falling edge.                           |
       |    Input '3'    Both edge.                              |
       +--------------------------------------------------- -----+
       48000 48001 47999 48000 48000 48002 48000 48000 48000

## 5 RAM/Otp资源使用情况

- Otp Size: 5.02kB

- RAM Size: 0.85kB

版本选择及下载 v: 0.1.0

版本选择
  latest
  0.1.0

下载
  PAN271x 开发套件文档（PDF）

相关链接
  PAN271x 系列产品 WIKI
  PAN271x 系列产品技术论坛
  上海磐启微电子有限公司