当前文档为 本地版本 (v0.1.0)，您可以访问当前页面的 在线版本 以获取最近可能的更新。

# PRF 2.4G Rx

## 1 功能概述

本例程演示 PRF 2.4G-Rx 通信的基本流程。

## 2 环境准备

- 硬件设备与线材：

  - PAN271x EVB 核心板与底板各一块

  - JLink 仿真器（用于烧录例程程序）

  - USB-TypeC 线一条（用于底板供电和查看串口打印 Log）

  - 杜邦线数根或跳线帽数个（用于连接各个硬件设备）

- 硬件接线：

  - 将 EVB 核心板插到底板上

  - 连接串口转USB调试模块：

    - 使用 USB-TypeC 线，将 PC USB 插口与 EVB 底板 USB->UART 插口相连

    - 使用杜邦线或跳线帽将 EVB 底板 `J8` 排针对 (P06 & TXD) 和 `J9` 排针对 (P05 & RXD) 分别短接起来

  - 连接 Jlink，使用杜邦线将 JLink 仿真器的：

    - SWD_CLK 引脚与 EVB 底板的 P00 排针相连

    - SWD_DAT 引脚与 EVB 底板的 P01 排针相连

    - SWD_GND 引脚与 EVB 底板的 GND 排针相连

- PC 软件:

  - 串口调试助手（UartAssist）或终端工具（SecureCRT），波特率 115200（用于串口交互）

## 3 编译和烧录

例程位置：`<PAN271x-DK>\01_SDK\samples\proprietary_rf\prf_rx`

双击 Keil Project 文件打开工程进行编译烧录。

## 4 例程演示说明

参考文档: prf_dev_guidance

## 5 开发者说明

参考文档: prf_dev_guidance

版本选择及下载 v: 0.1.0

版本选择
  latest
  0.1.0

下载
  PAN271x 开发套件文档（PDF）

相关链接
  PAN271x 系列产品 WIKI
  PAN271x 系列产品技术论坛
  上海磐启微电子有限公司