当前文档为 本地版本 (v0.1.0)，您可以访问当前页面的 在线版本 以获取最近可能的更新。

# PWM

## 1 功能概述

本例程演示演示 PWM Driver 的基本功能与使用方法。

## 2 环境准备

- 硬件设备与线材：

  - PAN271x EVB 核心板与底板各一块

  - JLink 仿真器（用于烧录例程程序）

  - USB-TypeC 线一条（用于底板供电和查看串口打印 Log）

  - 杜邦线数根或跳线帽数个（用于连接各个硬件设备）

  - 逻辑分析仪

- 硬件接线：

  - 将 EVB 核心板插到底板上

  - 连接串口转USB调试模块：

    - 使用 USB-TypeC 线，将 PC USB 插口与 EVB 底板 USB->UART 插口相连

    - 使用杜邦线或跳线帽将 EVB 底板 `J8` 排针对 (P06 & TXD) 和 `J9` 排针对 (P05 & RXD) 分别短接起来

  - 连接 Jlink，使用杜邦线将 JLink 仿真器的：

    - SWD_CLK 引脚与 EVB 底板的 P00 排针相连

    - SWD_DAT 引脚与 EVB 底板的 P01 排针相连

    - SWD_GND 引脚与 EVB 底板的 GND 排针相连

  - P12(PWM_CH4)/P13(PWM_CH3)/P14(PWM_CH2)/17(PWM_CH1)连接逻辑分析仪

## 3 编译和烧录

例程位置：`<PAN271x-DK>\01_SDK\samples\drivers\pwm`

双击 Keil Project 文件打开工程进行编译烧录。

## 4 例程演示说明

1. 烧录完成后，芯片会通过串口打印初始化 Log：

       CPU @ 48000000Hz
       pwm clk source select
       a:  clk source select apb
       b:  clk source select rcl/xtl

2. 串口输入‘a/b’。选择pwm时钟源，apb时钟为48M Hz， rcl时钟为32k Hz，xtl时钟为32768 Hz，其中rcl需校准，apb时钟源的pwm输出频率是rcl/xtl的1000倍，演示的pwm时钟源选择为apb clk。

       +-----------------------------------------------------------------------------------+
       |                      PAN107x PWM Sample Code.                                     |
       +-----------------------------------------------------------------------------------+
       |    Press key to start specific testcase:                                          |
       |                                                                                   |
       |    Input '1'    Testcase 1: PWM Operating Modes.                                  |
       |    Input '2'    Testcase 2: Polarity Control.                                     |
       +-----------------------------------------------------------------------------------+

3. 串口输入字符‘1’，Pwm输出模式演示

       +-----------------------------------------------------------------+
       |    Press key to test specific function:                         |
       |    Input 'A'    Independent Mode.                               |
       |    Input 'B'    Complementary Mode.                             |
       |    Input 'C'    Complementary Mode with Dead-Time Insertion.    |
       |    Input 'D'    Synchronized Mode.                              |
       |    Input 'E'    Grouping Mode.                                  |
       |    Press ESC key to back to the top level case list.            |
       +-----------------------------------------------------------------+
       A独立模式--pwm ch2输出100KHz，ch3输出200KHz。
       B互补模式--pwm ch2输出500KHz，ch3输出波形完全相反500KHz。
       C带死区的互补模式--pwm ch2输出500KHz，ch3输出波形相反但相位有差异的500KHz。
       D同步模式--pwm ch2和pwm ch3输出完全相同的500KHz。
       E组模式--pwm ch2/ch4输出完全相同的500KHz，ch1/ch3输出完全相同的400KHz。

4. 串口输入字符‘2’，Pwm极性控制，pwm ch2/ch3均设置为输出500KHz，ch3极性翻转使能打开。

   ch2/ch3先设置为独立模式，波形输出应为完全互补的波形

   ch2/ch3后设置为带死区的互补模式，波形输出应为有相位差同向波形。

   同步模式极性翻转控制不生效

       +-----------------------------------------------------------------+
       |    Press key to test specific function:                         |
       |                                                                 |
       |    Input 'A'    Output Waveform with Polarity Control.          |
       |    Press ESC key to back to the top level case list.            |
       +-----------------------------------------------------------------+
       Independent TGT_PWM wave start...
       TGT_PWM wave stopped.
       Complementary TGT_PWM wave with Dead-Time start...
       TGT_PWM wave stopped.

## 5 RAM/Otp资源使用情况

- Otp Size: 8.69kB

- RAM Size: 0.77kB

版本选择及下载 v: 0.1.0

版本选择
  latest
  0.1.0

下载
  PAN271x 开发套件文档（PDF）

相关链接
  PAN271x 系列产品 WIKI
  PAN271x 系列产品技术论坛
  上海磐启微电子有限公司