当前文档为 本地版本 (v0.1.0)，您可以访问当前页面的 在线版本 以获取最近可能的更新。

# 常见问题（FAQs）

## Q1：OTP 版本芯片是否支持直接使用 JLink 烧录？

我们推荐使用 Panchip 提供的量产烧录工具 PANLink 烧录 OTP 版本的芯片（详见 量产烧录 文档说明）；而 JLink 一般仅用于调试烧录预生产版本（SRAM 模拟 OTP）的芯片。

若确有使用 JLink 烧录 OTP 版本芯片的需求，我们实际上也是支持的，方法是在给芯片正常供电的基础上，额外向芯片 P22 引脚灌入 6.5v（±250mV） 的电压，使 OTP 处于可写状态，然后直接在 Keil 工程中点击 Download 按钮即可烧录。

版本选择及下载 v: 0.1.0

版本选择
  latest
  0.1.0

下载
  PAN271x 开发套件文档（PDF）

相关链接
  PAN271x 系列产品 WIKI
  PAN271x 系列产品技术论坛
  上海磐启微电子有限公司